# Weichenstellen manuell

* Manuelle Weichenumschaltung Rechner -> IB
* Einlesen Weichenstellung IB -> Rechner

## TDD Liste

* Adressen der Weichen im Weichencontroller / IB eintragen
* Weichenstellung Weiche / IB / Software abgleichen
* Weichen Ebene 2 und 3 Adressen geben
* Screen nicht an jeden Baustein übergeben
* Bild vertikales Gleis reparieren

# Fahrstraße

* Fahrstraße von bis auf Rechner

Prüfung auf Sperrung der Weichen

-> Weichenstellung Rechner -> IB

-> Weichensperrung Rechner -> IB

-> Fahrstraße anzeigen

* Fahrstraße auflösen auf Rechner (manuell)  
  -> Weichensperrung aufheben Rechner -> IB